**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на портативный бронхофиброскоп**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование параметра** | **Наличие функции или величины параметра по ТЗ** | **Наличие функции или предполагаемая величина параметра** |
| Портативный бронхофиброскоп для рутинных исследований и обследований в экстремальных условиях |  |  |
| **1. Общие требования** |  |  |
| Сертификат ГОСТ-Р  | Наличие |  |
| Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |
| Гарантийный срок обслуживания не менее | 12 месяцев |  |
| Руководство пользователя на русском языке | Наличие |  |
| **2. Технические характеристики** |  |  |
| Угол поля зрения не менее | 100о |  |
| Глубина резкости не менее | 3~50 мм |  |
| Диоптрия | +2 ~ -8 Дптр. |  |
| Диаметр дистального конца не более | 5, 9 мм |  |
| Диаметр вводимой трубки не более | 6, 0 мм |  |
| Диаметр рабочего канала не менее | 2, 6 мм |  |
| Углы изгиба дистального конца не менее | 180о вверх, 90о вниз,  |  |
| Общая длина около | 900 мм |  |
| Длина рабочей части около | 600 мм |  |
| Возможность работы с разными источниками света: блок батареи с лампой, миниатюрная лампа с сетевым адаптером, присоединяемый оптоволоконный кабель | Наличие |  |
| Стандартный окуляр ПЕНТАКС | Наличие |  |
| **3. Комплект поставки:** |  |  |
| Бронхофиброскоп | Наличие |  |
| Источник света батарейного типа |  |
| Крышка для замачивания |  |
| Набор галогеновых ламп (5 шт.) |  |
| Чистящая щетка (3 шт) |  |
| Крышка цилиндра отсоса для очистки |  |
| Крышка газового клапана |  |
| Резиновый клапан отсоса (2 шт) |  |
| Резиновый клапан биопсийного канала (10 шт) |  |
| Загубник |  |
| Силиконовое масло |  |
| Кейс/чемодан |  |
| Инструкция по эксплуатации |  |
| Инструкция по эксплуатации источника света батарейного типа |  |
|  |  |  |