**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара | Технические характеристики товара |
|  | Зонд для регистрации отоакустической эмиссии ОАЭ-03-2 | Встроенный телефон | 2шт |
| Встроенный микрофон | 1шт |
| Диапазон регулировки громкости стимула | 0-60 дБ ПС |
| Полоса частот | 500-5000 Гц |
| Длина кабеля | Не менее 100см |
| Клипса крепления к одежде | Наличие |
| Совместимость с оборудованием «Нейро-Аудио-Скрин» или «Аудио-Смарт» производства компании «Нейрософт» | Наличие |